품 명	FCX 개인 탈출 키트
용 도	진압 활동중 비상상황에서 대원이 탈출에 사용하기 간편한 탈출하강기 킷트
	성능 ○ 하강기는 자동제동방식임 ○ 박음질로 고정된 Escape HOOK은 뒤쪽에 Wire gate가 달려있어 탈출 시 건물의 각종 구조물에 로프를 걸기가 용이함 ○ 탈출용요대는 케블라로 제작되어 마모성과 인장강도가 우수함 제원 ○ 내열로프 : NFPA 인증 hook이 박음질로 고정된 테크노라-아라미드 계열 7.5mm/ 15M * 1동 ○ 카라비너 : Rock Exotica 락D랜야드핀 오토락 카라비너 1개 ○ 하강기 : NFPA 1983, 2012 edition 탈출용 제품 인증 하강기 * 1개 ○ 탈출용 허리벨트 : NFPA 1983/2012 Escape edition인증된 벨트 1개 ○ 보관 가방 : 탈출용 허리벨트에 부착하는 내열소재(Nomex)의 보관 가방 1개